Piszczac dnia 10.11.2021 r.

Znak postępowania: **1/2021**

 **- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie”.**

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: „EKO-NOWA” Sp. z o. o., ul. Terespolska 38, 21-530 Piszczac, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”** **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 04.11.2021 r.:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie falowników o mocach 10 kW i 15 kW? Zgodnie z zapisami SIWZ wymagane są inwertery 9,6 kW oraz 14,5 kW, jednak falowniki o takich mocach nie są powszechne na rynku.

**Odpowiedź:**

*Tak, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie falowników o mocach min. 10 kW i min. 15 kW.*

**Pytanie 2:**

Zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający wymaga przeglądów okresowych (a także czyszczenia modułów przed ich wykonaniem) oraz bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów na wezwanie. Takie informacje nie zostały uwzględnione jednak w SIWZ, który jest wiążącym dokumentem postępowania. Udostępniona umowa jest natomiast jedynie projektem. Proszę zatem o informację, czy ww. wymagania są obligatoryjne.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza, że ww. wymagania są obligatoryjne, a Projekt umowy jest integralną częścią SWZ.*

**Kolejny pytań z dnia 04.11.2021 r.:**

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie posiada kompleksowej umowy. Umowa na dystrybucję zawarta jest
z PGE, a na sprzedaż z Fortum Marketing and Sales Polska S.A.*

**Pytanie 2:**

Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania?

1. Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji?
2. Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji?

**Odpowiedź:**

*Zakończenie zadania dla Zamawiającego to złożenie przez Wykonawcę kompletnych dokumentów do PGE Dystrybucja. Zamawiający przepisze umowy na kompleksowe
i wtedy Wykonawca uruchomi instalacje fotowoltaiczną*.

**Pytanie 3:**

Do jakiego Dystrybutora Sieci należy Zamawiający?

**Odpowiedź:**

*PGE Dystrybucja.*

**Pytanie 4:**

Jaka jest minimalna moc paneli fotowoltaicznych? W dokumentacji występuje
nieścisłość pomiędzy zapytaniem ofertowym a załącznikiem nr 9

**Odpowiedź:**

*Minimalna moc paneli nie mniejsza niż 400W najważniejsze jednak jest zachowanie mocy sumarycznej instalacji.*

**Pytanie 5:**

Wytrzymałość mechaniczna 5400 PA dotyczy tylko obciążenia śniegiem czy również
wiatrem?

**Odpowiedź:**

*Wytrzymałość mechaniczna dotyczy śniegu.*

1. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
2. W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **Zamawiający**, **zmienia treść SWZ, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust 2 Projektu umowy przed zmianą:** |

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną **3 (trzech) niezależnych instalacji fotowoltaicznych,** w tym:

1. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 29,7 kWp** na gruncie na terenie **Oczyszczalni Ścieków Piszczac** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
2. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości max. 90 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
3. montaż dwóch falowników dopasowanych do mocy instalacji (przemienników prądu stałego na zmienny) o mocy 14,5 kW;
4. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenia przeciwprzepięciowe)
do instalacji 30 kWp;
5. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
6. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną.
7. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE,
8. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 26,16 kWp** na gruncie oraz dachu w lokalizacji **Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody Piszczac** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
9. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w ilości max. 32 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
10. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości max. 48 szt. o mocy min. 325 Wp każdy;
11. montaż dwóch falowników dopasowanych do mocy instalacji (przemienników prądu stałego na zmienny) o mocy 9,6 kW oraz 12 kW;
12. system montażowy na grunt dla instalacji o mocy 10 kWp;
13. system montażowy na dach płaski dla instalacji o mocy 16 kWp;
14. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) dla instalacji;
15. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
16. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną;
17. prace ziemne, wykonanie przekopu;
18. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE,
19. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 9,9 kWp** na gruncie
w lokalizacji **Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody Połoski Stare** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
20. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w ilości max. 30 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
21. montaż falownika (przemiennika prądu stałego na zmienny) o mocy 9,6 kW;
22. system montażowy na grunt dla instalacji;
23. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) do instalacji;
24. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
25. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną;
26. prace ziemne, wykonanie przekopu;
27. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE.

|  |
| --- |
| **w rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust 2 Projektu umowy po zmianie jest**: |

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną **3 (trzech) niezależnych instalacji fotowoltaicznych,** w tym:

1. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 29,7 kWp** na gruncie na terenie **Oczyszczalni Ścieków Piszczac** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
2. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości max. 90 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
3. montaż dwóch falowników dopasowanych do mocy instalacji (przemienników prądu stałego na zmienny),
4. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenia przeciwprzepięciowe) do instalacji 30 kWp;
5. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
6. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną.
7. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE,
8. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 26,16 kWp** na gruncie oraz dachu w lokalizacji **Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody Piszczac** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
9. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w ilości max. 32 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
10. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości max. 48 szt. o mocy min. 325 Wp każdy;
11. montaż dwóch falowników dopasowanych do mocy instalacji przemienników prądu stałego na zmienny),
12. system montażowy na grunt dla instalacji o mocy 10 kWp;
13. system montażowy na dach płaski dla instalacji o mocy 16 kWp;
14. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) dla instalacji;
15. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
16. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną;
17. prace ziemne, wykonanie przekopu;
18. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE,
19. 1 (jedna) instalacja fotowoltaiczna **o mocy min. 9,9 kWp** na gruncie
w lokalizacji **Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody Połoski Stare** w ramach, której zostaną wykonane następujące prace:
20. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w ilości max. 30 szt. o mocy min. 330 Wp każdy;
21. montaż falownika (przemiennika prądu stałego na zmienny);
22. system montażowy na grunt dla instalacji;
23. podrozdzielnia DC i AC (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) do instalacji;
24. okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji;
25. system monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną;
26. prace ziemne, wykonanie przekopu;
27. wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE.

|  |
| --- |
| **w rozdziale 4 SWZ dodaje się nowy pkt. 4.9, który otrzymuje poniższe brzmienie:** |

* 1. **Środki podjęte przez Zamawiającego w celu zagwarantowania,
	że ewentualny udział Wykonawców zaangażowanych w przygotowanie postępowania (opracowanie dokumentacji projektowej) nie zakłóci konkurencji.**
	2. Zamawiający w załączniku Nr 11 do SWZ zamieszcza zakres danych przekazanych Wykonawcy wykonującemu dokumentację projektową, które nie są objęte dokumentacją projektową wskazaną w rozdziale 4.2-4.3 SWZ,
	3. Zamawiający informuje o szacowanej wartości zamówienia wynikającej
	z kosztorysów inwestorskich, która wynosi: **324 205,18 zł netto.**
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert pozwalający na jej optymalne przygotowanie podmiotom nieuczestniczącym w procesie przygotowania postępowania.

|  |
| --- |
| **w rozdziale 25 SWZ dodaje się nowy załącznik Nr 11, który otrzymuje poniższe brzmienie:** |

Załącznik Nr 11 – Zakres danych przekazanych Wykonawcy wykonującemu dokumentację projektową, które nie są objęte dokumentacją projektową wskazaną w rozdziale 4.2-4.3 SWZ.

1. **Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika Nr 9 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi. Załączniki opublikowane dnia 10.11.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania staje się wiążący, natomiast Załączniki Nr 1 i 9 do SWZ opublikowane dnia 28.10.2021 r. tracą ważność.**
2. **W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin składania ofert: **12.11.2021 r., godz. 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest**: |

 Termin składania ofert: **29.11.2021 r., godz. 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin otwarcia ofert: **12.11.2021 r., godz. 10:30.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest**: |

Termin otwarcia ofert: **29.11.2021 r., godz. 10:30.**

1. **Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 11.12.2021 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 28.12.2021 r.**

1. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00248955/01 z dnia 2021-10-28 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na** [**https://miniportal.uzp.gov.pl**](https://miniportal.uzp.gov.pl)

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 10.11.2021 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2021/BZP 00264583/01.*

*Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.*

1. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**
2. **W załączeniu:**
	* + 1. Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – *wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.11.2021 r.*
			2. Załącznik Nr 9 do SWZ – Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi – *wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.11.2021 r.*
			3. Załącznik Nr 11 do SWZ - Zakres danych przekazanych Wykonawcy wykonującemu dokumentację projektową, które nie są objęte dokumentacją projektową wskazaną w rozdziale 4.2-4.3 SWZ.

.................................................

*(podpis kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej)*